0*1,
1*1,
2*1,
3*1,
4*1,
5*1,
6*1,
7*1,
8*1,
9*1,
10*1,
11*1,
12*1,
13*1,
14*1,
15*1,
## This is for the flowing water. Remember that when calculating the number of frames to divide by DOUBLE your normal frame dimensions.